**雅化集团工作服投标邀请函**

**尊敬的投标人：**

四川雅化实业集团股份有限公司，就其所需的工作服及相关服务进行国内邀请招标采购，兹邀请合格投标人前来投标。

**一、招标单位：**四川雅化实业集团股份有限公司

**二、项目名称：**雅化集团工作服集中招标采购

**三、招标编号：** SCYH-GZF

**四、招标范围：**雅化集团国内各下属公司

**五、招标方式：**邀请招标

**六、招标资质名称及数量：**工作服各公司预计需求量（2020年4月-2020年12月）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 规格 | 2020年预计需求量（套） |
| 民爆类工作服（含民爆业务、运输业务、军工业务） | 冬装长袖 | 2883 |
| 春夏长袖 | 2586 |
| 春夏短袖 | 417 |
| 爆破类工作服 | 冬装长袖 | 3388 |
| 春夏长袖 | 3123 |
| 锂业类工作服 | 冬装长袖 | 1150 |
| 春夏长袖 | 1150 |
| 参观服 | 春夏长袖 | 575 |
| 帽子（民爆） | —— | 3000 |
| 袖标 | —— | 1083 |

注明：本数量为预计量，不作为订单数量,其他内容详见招标文件。

**七 、主要技术要求**

| 类型 | 规格 | 2020年预计需求量 | 雅化集团质量技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 民爆类（含民爆业务、运输业务、军工业务） | 冬装长袖 | 2883 | 1、全棉纱卡，100%棉，防静电； 2、纱支20X16英支/根，密度128X60根/英寸； 3、克重235克/㎡-240克/㎡； 4、经向强度>700N；纬向强度>560N； 5、水洗缩率径向＜1.5%；纬向＜1.5%； 6、耐家庭和商业洗涤色牢度3-4级； 7、耐皂洗色牢度：3-4级； 8、耐干磨湿磨色牢度4级；耐汗渍牢度：3-4级 9、PH值：4-7.5； 10、抗起毛起球性：4级； 11、甲醛含量符合国家标准；可分解芳香胺染料：禁用，环保印染。 12、防静电拉链符合三防规范，整身无金属设计。 |
| 春夏长袖 | 2586 | 1、全棉细斜纹，100%棉，防静电； 2、纱支32X32英支/根，密度130X70根/英寸； 3、克重150克/㎡-155克/㎡； 4、经向强度>650N；纬向强度>500N； 5、水洗缩率径向＜1.5%；纬向＜1.5%； 6、耐家庭和商业洗涤色牢度4级； 7、耐皂洗色牢度：3-4级； 8、耐干磨湿磨色牢度4级；耐汗渍牢度：3-4级 9、PH值：4-7.5； 10、抗起毛起球性：4级； 11、甲醛含量符合国家标准；可分解芳香胺染料：禁用，环保印染。 12、短袖纽扣，长袖防静电拉链符合三防规范。整身无金属设计。 |
| 春夏短袖 | 417 |
| 锂业类 | 冬装长袖 | 1150 | 1、面料：60%棉，40%涤。  2、纱支20X16英支/根，密度128X60根/英寸；  3、克重235克/㎡-240克/㎡；  4、经向强度>700N；纬向强度>560N；  5、水洗缩率径向＜1.5%；纬向＜1.5%；  6、耐家庭和商业洗涤色牢度3-4级；  7、耐皂洗色牢度：3-4级；  8、耐干磨湿磨色牢度4级；耐汗渍牢度：3-4级；  9、PH值：4-7.5；  10、抗起毛起球性：4级；  11、甲醛含量符合国家标准；可分解芳香胺染料：禁用，环保印染。  12、防静电拉链符合三防规范，整身无金属设计。 |
| 春夏长袖 | 1150 | 1、面料60%棉，40%涤。 2、纱支32X32英支/根，密度130X70根/英寸； 3、克重150克/㎡-155克/㎡； 4、经向强度>650N；纬向强度>500N； 5、水洗缩率径向＜1.5%；纬向＜1.5%； 6、耐家庭和商业洗涤色牢度4级； 7、耐皂洗色牢度：3-4级； 8、耐干磨湿磨色牢度4级；耐汗渍牢度：3-4级 9、PH值：4-7.5； 10、抗起毛起球性：4级； 11、甲醛含量符合国家标准；可分解芳香胺染料：禁用，环保印染。 12、长袖防静电拉链符合三防规范，整身无金属设计。 |
| 爆破类 | 冬装长袖 | 3388 | 1、全棉纱卡，100%棉，防静电；  2、纱支：20\*16英支/根；密度：128\*60根/英寸；  3、克重235克/㎡-240克/㎡；  4、经向强度>700N；纬向强度>560N；  5、水洗缩率径向＜1.5%；纬向＜1.5%；  6、耐家庭和商业洗涤色牢度3-4级；  7、耐皂洗色牢度：3-4级；  8、耐干磨湿磨色牢度4级；耐汗渍牢度：3-4级；  9、PH值：4-7.5；  10、抗起毛起球性：4级；  11、甲醛含量符合国家标准；可分解芳香胺染料：禁用，环保印染。  12、纽扣设计，3M反光条整身无金属设计。 |
| 春夏长袖 | 3123 | 1、全棉细斜纹，100%棉，防静电； 2、纱支32X32英支/根，密度130X70根/英寸； 3、克重150克/㎡-155克/㎡； 4、经向强度>650N；纬向强度>500N； 5、水洗缩率径向＜1.5%；纬向＜1.5%； 6、耐家庭和商业洗涤色牢度4级； 7、耐皂洗色牢度：3-4级； 8、耐干磨湿磨色牢度4级；耐汗渍牢度：3-4级 9、PH值：4-7.5； 10、抗起毛起球性：4级； 11、甲醛含量符合国家标准；可分解芳香胺染料：禁用，环保印染。 12、纽扣设计，整身无金属设计。 |
| 参观服 | —— | 575 | 参照民爆夏装指标。 |
| 帽子 |  | —— | 民爆、爆破类参照民爆夏装指标，锂业类参照锂业夏装指标。帽徽工艺为滴胶。 |
| 袖标 | —— | 1083 | 民爆类参照民爆夏装指标，锂业类参照锂业夏装指标，三角袖标，纯棉丝网印刷。 |

其他技术标准及样式要求见标书。

**八、投标人资格**

1、投标人必须是在中国境内注册，能提供相应货物的具有独立法人资格的企业或制造商；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的内容；

3、供应商应具备与本次招商产品相关的生产或经营许可证；

4、具有良好的商业信誉，在经营活动中没有重大违法记录；

5、投标人财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；

6、本次招标不接受联合体投标；

7、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

**九、资格审查（见附件）**

1、法人授权书及被授权人身份证明；

2、企业营业执照；

3、其他相关资质（例如生产许可证等）；

4、 相关资质证书（例如三体系认证等）；

5、近3年内（2017年至今）提供集团化工作服年度供应服务的业绩不少于5个（附合同或框架协议扫描件）。

6、其他说明（例如企业规模、产能、售后、交期等）。

（以上资料由也可供应商自制，请2020年3月26日前提供，资料可为扫描件或加盖公章复印件，邮箱：[yahua193@163.com](mailto:yahua193@163.com).2020年3月30日前雅化集团将通知通过资格审查投标人参加投标，发放标书；未通过资格审核的不能获得投标资格）。

**十、交货方式及交货地点**

1、交货方式：合同签署日至2020年12月31日，雅化下属各公司根据生产经营需要分别下单及付款，供应商根据实际订单分批供货。

2、交货地点：按规定的时间和地点送达至雅化集团下属各公司仓库，运费由供方承担。

**十一、招标文件发售、保证金缴纳：**

1、招标人对投标人进行资格审查，通过审查的投标人可免费获取招标文件。

2、潜在投标人应在仔细阅读招标文件的基础上，自行决定是否参加本次招标活动。

3、投标人应提交5万元投标保证金；币种：人民币；形式：电汇，并于2020年4月6日前电汇至四川雅化实业集团股份有限公司财务中心。

开户银行：成都交行新城支行

户名全称： 四川雅化实业集团股份有限公司

帐 号： 511611011018010062413

对投标保证金的规定按招标文件有关条款执行。

**十二、投标截止时间和地点：**

投标截止日期：2020年4月13日上午12:00（北京时间），逾期不予受理。

标书邮寄地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际1号楼21楼（通过快递送达，联系人：段丙华，联系电话：13540227807）。

**十三、 开标时间和地点**

开标时间:2020年4月14日。

地点：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际1号楼21楼会议室。

本项目采购结果将于评审结果确定后3个工作日内，电话通知中标或不中标供应商。

**十四、招标人承诺**

我公司郑重承诺：将本着公正、公平、公开的原则进行评标，整个招标过程中无任何商务费用，并保证严格执行招标结果，保障中标人供货份额。

**十五、 联系方式**

凡对本次招标提出询问，请在2020年4月2日前与下列联系人联系。

联系人： 段丙华 电 话：028-85325263

电 话： 13540227807 传 真：028-85325263

**十六、 收到后的“确认”**

请各潜在投标人在收到本招标文件后，两个工作日内向招标人发回传真予以确认是否参加投标。

**十七、公司简介**

雅化集团（全称“四川雅化实业集团股份有限公司”，股票代码002497）创立于1952年。六十多年来，历经国有企业改制、并购扩张、公司上市、产业拓展，现有60余个全资和控股子公司，分布于中国四川、内蒙、山西、云南、青海、福建、贵州、香港等省区和新西兰、澳大利亚等国家。雅化集团以锂产业和民爆产业为主业。集民爆生产、爆破服务、锂盐生产、锂矿开采、危险品运输、军工业务为一体，资源协同、联动发展。拥有国家发改委等五部门颁发的“国家认定企业技术中心”以及国家认可监测和校准实验室，建有两个“博士后创新实践基地”、四川省民用爆炸物品与装备工程技术研究中心等多个创新平台，现取得国家专利200余项；雅化锂业在拥有磷酸二氢锂的制备装置、磷酸二氢锂的生产方法、钛酸锂晶须的制备、一步清洁法电池极碳酸锂的生产方法等发明专。其他信息详见雅化集团官网：<http://www.scyahua.com>。雅化将坚持“持续满足客户需求”质量方针、秉承“客户利益就是我们永远的利益”经营理念，持续为客户提供优质产品和服务，为股东创造最大企业价值和丰厚回报。欢迎贵公司参与我们的招标项目！期待与您的合作！

四川雅化实业集团股份有限公司

附件：资格审查

## 资格审查资料

**基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | |
| 投标人自营商城网址 | （无则不填） | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | 邮政编码 |  |
| 成立或  注册时间 |  | | | | 注册资金 |  |
| 主要负责人 |  | | | | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 | |  | | 电话 |  |
| 传 真 | |  | | 电子邮箱 |  |
| 近3年  营业额 | 2019年 | | | 金额 |  |
| 2018年 | | | 金额 |  |
| 2017年 | | | 金额 |  |
| 2019年 | 资产 | |  | 负债 |  |
| 利润 | |  | 净利润 |  |
| 2018年 | 资产 | |  | 负债 |  |
| 利润 | |  | 净利润 |  |
| 2017年 | 资产 | |  | 负债 |  |
| 利润 | |  | 净利润 |  |
| 经营范围： | | | | | |
| 交货期及售后服务 |  | | | | | |

注：本表可增加并扩展。

附：1、投标人营业执照复印件

2、投标人税务登记证复印件（若五证合一或三证合一不需要单独提交

3、法人授权书及被授权人身份证明；

4、其他相关资质（例如生产许可证等）；

5、相关资质证书（例如三体系认证等）；

6、其他说明（例如企业规模、产能、售后、交期等）。

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7、2017年至今业绩汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供货单位 | 供货时间 | 运营情况 | 供货单位联系人  及联系方式（如有） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |